|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Version n°1  29/01/2020** | | **Fiche de poste** |  | **Atelier chaudronnerie** |
| **Machine : Poste MIG/MAG/MMA**  **Marque/type : ESAB Mig 5002 CW+Aristo U6**  **Caractéristiques principales :  Intensité Maxi : 500A**  **Date de mise en service :** | |  | | |
| **Produits ou matériaux à utiliser :  Bobine de fil Ø0.8 à Ø1.2 Gaz (Argon+CO2)  Electrodes enrobées  Ø1 à Ø4mm** | |
| **EPI obligatoires:** | nice.png Résultat de recherche d'images pour "pictogrammes sécurité soudage casque anti bruit" | | **Cagoule de soudage**  **Chaussures de sécurité  Casque anti-bruit/bouchons Gants anti-coupures/Gants de soudage Vêtements de protection Evacuation fumées** | |
| **Tâche exposant l’opérateur à un risque :**  **Lors de toute opération de pointage et soudage, les élèves et professeurs sont automatiquement confrontés aux risques.  Lors des démonstrations réalisées en cours aussi.** | | **Risques/dangers :** Résultat de recherche d'images pour "pictogramme arc électrique"    **Arc électrique Coupures Brulures Fumées nocives** | **Mesures de prévention/opérations ou procédures à respecter :**  **S’équiper des EPI Mettre les rideaux de protection Evacuer les fumées** | |
| **Qualification et autorisation : Seuls les élèves, étudiants et professeurs** **Formation obligatoire : Formation sécurité soudage** | | | | |
| RÃ©sultat de recherche d'images pour "panneau en cas d incendie"***FACE A UNE SITUATION   D’URGENCE TOUT ADULTE DOIT  APPELER LE 15 ET INFORMER LE   CHEF D’ETABLISSEMENT***  **https://www.adhesecure.com/image/cache/catalog/SECOURS/panneau-autocollant-pictogramme-de-secours-croix-900x900.jpg** | | | ***N° tél.infirmerie :*** *- postes* ***67 18*** *ou* ***67 31*** *-portables :* ***06 80 30 82 48 ou  06 15 95 12 48*** *En cas de non réponse appeler la vie scolaire :* ***66 63*** *ou le standard* ***(03 85 77) 67 00*** | |